**Proiect: „O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun ”**

***Anexa nr.1 – Descrierea produselor***

**Dotarea cu echipamente specifice a 5 săli de sport**

**FIȘA TEHNICĂ nr.1**

**Denumire produs: Miniset baschet**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Setul include o placă laminată cu dimensiunea de min. 0,9 x 1,2 m, prevăzută cu cârlige de prindere din oțel și un dispozitiv de blocare, pentru a asigura utilizarea sigură a echipamentului. De placă este fixat un inel de baschet cu coș. Plasă coș inclusă.Echipamentul poate fi atașabil la șpalier de gimnastică.  |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.2**

**Denumire produs: Trambulină cu plasă de siguranță și scară**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Trambulină cu plasă de protecție și scarăDiametru min.: 374 cm (măsurat cu tot cu stâlpi)Înălțime min.: 250 cmÎnălțime plasă de siguranță (aproximativ): 180cmSarcina maximă admisă: 150 kgNumăr arcuri: 64Picioare: 4 in forma de UStâlpi pentru prinderea plasei: 8Scara și plasa inclusă |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.3**

**Denumire produs: Set masă de tenis**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Masă de tenis pentru interior, pliabilă, reglabilă pe înălțime, cu cadru de oțel, inclus 2 seturi a câte 2 palete/set, fileu și 2 seturi de 12 mingi Dimensiuni minime: 2740 x 1525 x 760 mm.Realizată din placa PAL de minim 19 mm. Prevazută cu Set fileu cu suport , cu Rama metalica de minim 36 mm și Cadru metalic rectangular de minim 25 mm, acoperit cu plasticPrevazuta cu patru roti duble ø 125 mm, toate manevrabile. Sistem de blocare tip carlig. Bara de siguranta cu suport pentru palete si mingi. |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.4**

**Denumire produs: Saltea gimnastică**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Dimensiune minime.: 200 x 100 x 10 cm; Husă fabricata din textil impermeabil, minim 190g/mp. Burete special cu densitate de minim 30 kg/mc,Diverse culori. |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 12 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.5**

**Denumire produs: Set mingi (fotbal, baschet, handbal, volei, Pompă Manometru pentru Mingi sport)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | **Set compus din:*** 1 minge fotbal;
* 1 minge handbal;
* 1 minge baschet;
* 1 minge volei
* 1 Pompă Manometru pentru Mingi sport

**Caracteristici minime minge fotbal:**Minge de fotbal pentru antrenament si competitii de nivel mediu, destinata folosirii pe gazonului natural sau artificial, stabila si durabila.Material: piele premium PUCusuta manual – 32 pentagoane, cusaturile si imbinarile sigilate, lipiteRezistenta la apa, abraziunePrevazuta cu Camera: butylSuprafata peliculei iesita usor in relief, texturata – cu modele geometrice hexagonaleCuloare: Alb / Roșu / Albastru / ArgintiuDimensiune si greutate oficiala Numar / marime : 5**Caracteristici minime minge handbal:**Minge handbal pentru antrenament si competitie de nivel mediu, aderenta si usor de manevratCusuta manual, cu camera din latex cu densitate mare, 32 pentagoaneMaterial: piele sintetica, ultragrippy,Camera: latex cu denisitate mareCuloare: rosu+albastru sau alte combinatiiaprobata IHF, cu logo-ul ,,IHF OFFICIAL SUPPLIER’’ ce atesta calitatea mingii.**Caracteristici minime minge baschet:**Minge de baschet potrivita atat indoor (sala sport) cat si outdoor (terenul de sport)Constructie: 8 parti – model clasic, turnata, rezistenta la uzuraCamera: butyl, intarita cu un strat de nylonMaterial: suprafata din cauciuc premiumAderenta si usor de manevrat, ,,grippy’’Numar / marime: 7Dimensiune si greutate oficialaDimensiune: 749-  780 mm (circumferinta), 238,41 – 248,28 mm (diametru)Greutate: 567- 650 grameCuloare: portocaliu/rosu/verde etc.**Caracteristici minime minge volei:**Minge volei pentru antrenament si pregatirea scolaraConfectionata din piele sintetica PU soft, moale , rezistenta si durabilaCusuta la masina-18 panouriCamera din butylGreutate 200-220 grCuloare: in 3 culori combinate pentru a asigura o vizibilitate foarte buna a mingii in orice mediu de joc |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 12 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.6**

**Denumire produs: Bandă de alergat**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Banda de alergat • Dimensiune suprafata alergare(covor rulant): minim 110x40 cm;• Greutatea maxima a utilizatorului: 100 kg;• înclinare manuală 3 nivele;• Calculator LCD;• Funcții calculator: timp, viteza, distanța, calorii, puls;• prox.12 programe presetate;• Bluetooth;• Funcția de siguranță - cheie magnetică ce permite oprirea imediată a benzii în cazul dezechilibrării;• Sistem de amortizare a șocului la alergare;• Pliabilă;•Roți transport pentru a fi ușor de transportat; |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.7**

**Denumire produs: Ansamblu șpalier gimnastică**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Ansamblu șpalier gimnastică alcatuit din:– spalier simplu– bara tractiuni cu cadru de lemn – panou de catarare– plasa de catarare Dimensiuni totale minim 200 x 240 cmMargini spaliere rotunjite pe cant, pentru eliminarea riscului de accidentareLateralele realizate din lemn cu dimensiunile de minim 120 / 35 mm.Barele transversale – in numar de 14 – fabricate din cherestea, forma ovala, dimensiunile de minim 40 x 30 mm și lăcuite.Barele transversale încastrate în laterale, incleiate și prinse în holzsuruburi..Plasa de catarare confectionata din coarda polipropilena(PP), cu grosimea de minim 14 mm.Dimensiune ochiuri minim 24×24 cm, rezistentă la intemperii și la max 125 kg.Cadrul plasei de catarare realizat din lemn finisat, lacuit cu lac ecologic si rotunjit pe cant.Panoul de catarare fabricat din lemn.Marginile panoului sunt rotunjiteși prevăzut cu minim 15 pietre pentru catarat. |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.8**

**Denumire produs: Bicicletă eliptică**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Tip bicicletă: ElipticăNivel pregătire: începator/intermediarTip rezistență: MagneticăValori măsurate: Timp, Distanța, Viteza, Scan, Puls, ODO, CaloriiTrepte de dificultate: min.8Sistem inerție volantă: minim 6 KgPedale antiderapantePedalare față/spateSistem de frânare: MagneticSenzori de puls integrați în mânereButon reglare planeitateRoți transport: DaGreutate maximă utilizator: 100 KgDimensiune aprox. produs asamblat: 130 cm x 59 cm x 159 cm ( L x l x H )Dimensiune aprox. produs ambalat: 106 cm x 32 cm x 61 cm ( L x l x H ) |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.9**

**Denumire produs: Stepper cu corzi elastice**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Stepper cu afișaj și corzi elastice Prevăzut cu display ce afișează: frecvenţă / durată/ repetiţii / calorii arse.Structură metalică 100% Oțel Carcasă externă 100% PolipropilenăDimensiuni minime (Lxlxh): 44x34x25cm |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.10**

**Denumire produs: Fileu multifuncțional reglabil**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Fileu multifuncțional reglabil, pliabil, portabil, 5 m lungimePlasa fabricată din nailon de înaltă calitate, iar cadrul fabricat din oțel usor. Ușor de transportat în geanta de depozitare.Plasa reglabilă în înălțime, ceea ce face posibila utilizarea plasei pentru diferite sporturi. Material: nailon, oțel Lungime plasă: 5 m Înălțime: pâna la aprox. 1,5 m Sporturi: Badminton, tenis, volei, etc.Conținut:1 x Plasă, 1 x cadru, 1 x sac de depozitare, 2 x cablu de tensiune, 4 x stift de fixare, 4 x Peg |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.11**

**Denumire produs: Disc echilibru cu expansoare**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Disc echilibru cu expansoareMaterial: PVCGreutate maximă suportată: 120 kg |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.12**

**Denumire produs: Stepper aerobic ajustabil**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Banca de trepte extrem de rezistentă, cu o capacitate de încărcare de max.120 kg, cu picioare și suprafață antiderapantă, reglabilă pe 2 niveluri de înălțimeDimensiuni minime:-latimea platoului: 24 cm-lungimea platoului: 63 cm-latimea totala: 27 cm-lungimea totala: 68 cm-inaltime (1. nivel): 10 cm-inaltime (2. nivel): 15 cmMaterial: PVC |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.13**

**Denumire produs: Saltea fitness**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Saltea pentru fitnessMaterial: spumăRezistentă la apă, pliabilăDimensiuni: 180x60x1.5 cm |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.14**

**Denumire produs: Minge fitness**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Minge pentru fitness cu diametrul între 55 cm-65cmMingea de reabilitare este folosită în principal pentru exerciții, reabilitare și postură corectă. Pachetul include o pompa pentru umflarea mingii.Material: PVC care nu conține substanțe toxice  |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**FIȘA TEHNICĂ nr.15**

**Denumire produs: Set Speedminton (set 2 rachete si 2 fluturași + suplimentar 1 set de 5 fluturași)**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Specificații tehnice impuse** **prin Caietul de sarcini** | **Specificații tehnice ofertate** | **Producător** |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Caracteristici tehnice** |  |  |
|  | Set Speedminton compus din 2 Rachete și 2 fluturași și o husă pentru transportMaterial: rachetele sunt din aluminiuSuplimentar față de set, se solicita încă 1 set de 5 fluturași |  |  |
| **2** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |
|  | Transport, asamblare, instalare la sediul beneficiarului cu personal specializat ( în sarcina furnizorului).  |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
|  | Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate. |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție** |  |  |
|  | Produsul va fi însoțit de Certificatul de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;Termenul de garanție: minim 24 luni |  |  |

**Manager proiect,**

**Maria Gabriela Bechiș**

 **Întocmit,**

 **Asistent manager**

 **Corina Dana Lușcan**